|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Function | HEADER | Byte 1 | | | | | | | | Byte 2 | | | | | | | | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte n | |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |  |
| Button input 1 | ‘A’ |  |  |  |  |  | Horn | Left shift paddle | Right shift paddle |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |